พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มต้นต่อเรือใบที่ใช้งานได้จริง เป็นเรือตามมาตรฐานสากล
ประเภท Enterprise Class
His Majesty the King started to build his internationally standardized Enterprise Class sailboat.
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ทรงใช้เอฟแคลมป์ (F-Clamp) จับชิ้นงานให้แน่นแล้วทรงใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูนำ เพื่อป้องกันไม้แตกก่อนที่จะขันตะปูเกลียว
His Majesty the King used an F–Clamp to hold woods tightly and drilled holes in order to prevent cracking woods before screwing.
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ทรงใช้กบขูดเหล็ก (เขียด) ไสปรับแต่งผิวหน้าไม้ที่มีส่วนเว้า และส่วนโค้ง
His Majesty the King used a spokeshaveto plane andsmooth out the surface of the curved and concave wood.
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ทรงใช้เอฟแคลมป์ (F-Clamp) บีบอัดไม้ให้ติดกัน แล้วใช้ตะไบหางหนูเจาะรูไม้ เพื่อจะขันตะปูเกลียว เป็นการป้องกันไม้แตก
His Majesty the King used an F–Clamp to hold woods tightly and used a rattail fileto make holes in orderto prevent cracking woods before screwing.  
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ทรงสร้างแบบ ลอกแบบส่วนโค้งของไม้ ก่อนที่จะนำไปตัดเป็นชิ้นงาน
His majesty the King created a pattern of curves in wood and reproduced it before cutting into a workpiece.


[image: ]
ทรงใช้ไขควงชนิดลมขันตะปูเกลียวให้ไม้ยึดติดกัน
His majesty the King used an air screwdriver to screwwoods tightly.
------------------------------------
รบกวนขอคำราชาศัพท์ภาษาไทยและอังกฤษ
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